조각기초기화(3500 Ver1.27)

조각기를 가지고 계신 분 만 참조하시기 바랍니다.

모델에 따라 약간씩 차이가 있습니다.

본 제품은 위치감지센서가 부착된 관계로 위치감지센서와 바늘의 위치를 설정해 주어야 만 정확히 사용할 수 있다. 초기설정은 아래와 같이 하면 된다.

1.프로그램을 설치후 바탕화면에서  을 실행하면 아래와 같은 창이 나타난다.

2.  버튼을 클릭하면 조각기 헤드가  중심으로 이동한다.

3. 5푼원형인장재료를 바늘끝과 닫도록 고정시킨후 조각기의 “위치”버튼을 누른다.

4. 조각기가 재료를 높이,상하좌우를 반복측정한다.

5. 측정이 끝나면 버튼을 눌러 높이와 중심점을 확인한다.

6. 바늘이 재료를 아래순서와 같이 동작한다.

가.       나.   다.

[테두리]             [중심점]         [조각날높이]

7.버튼을 눌러 중심점, 테두리굵기, 조각날높이를 조절한다.

높이는 6번 [다]부부분이 두줄이나와야 한다.

8. 조절이 끝나면 적용버튼을 클릭하고 메시지가 나오면 “예”버튼을 클릭한후 확인버튼을 누른다.

미 세 조 절

1. 바탕화면에서 조각기설정을 실행하면 아래와 같은 창이 나타난다.

2. 버튼을 눌러 높이와 중심점을 확인한다.

조각날이 재료를 아래순서와 같이 동작한다.

①       ②      ③

[테두리]              [중심점}         [조각날높이]

3. 아래와 같이 [미세조절]화면에서 테두리와 조각날 높이를 조절한다.

예) 시험가공시  센터가 아래와 같이 나왔다면 테두리가 오른쪽이 가늘고 왼쪽이 굵다.

조각날 깊이는 깊다.

[조절전]                         [조절후]

아래와 같이 미세조절창에서 가로이동을 하여 테두리를 조절하고 조각날높이는 조절한다.

조각날 높이는 한줄당 단위가 0.05mm이다.

4. 조절이 끝나면 [적용]버튼을 누른다.

아래와 같은 창이 나타나면 [예]버튼을 누른다.