탐침봉 이물질 제거 방법

1. 조각기 전원을 끄고 조각기의 볼트를 풀어 커버를 여십시오.

2. 조각기 왼쪽 측면에 탐침봉이 보입니다.

탐 침 봉

3. 탐침봉에 WD-40을 탐침봉에 흐르도록 분사하여 주십시오.

※ 이때 WD-40 분사시 센서나 다른 부위에 액이 묻지 않도록 주의하여 주십시오.

탐침센서

4. 조각기 전원을 켜고 바탕화면의 조각기 설정을 실행하시고 조각기 진단을 클릭하십시오.

5. 탐침봉 검사항목을 선택하고 반복 횟수를 5회정도 선택하십시오.

탐침봉 검사 시작버튼을 클릭하면 탐침봉이 상하로 5회 반복합니다.

WD-40을 다시 분사하여 2~3회 반복합니다.

7. 조각기 전원을 끄고 탐침봉에 분사했던 WD-40 액을 휴지나 헝겊으로 닦에 내어 이물질을

완전히 제거합니다.