미 세 보 정

1. 바탕화면에서 조각기설정을 실행하면 아래와 같은 창이 나타난다.

2. [시험가공]버튼을 눌러 높이와 중심점을 확인한다.

조각날이 재료를 아래순서와 같이 동작한다.

①       ②      ③

[테두리]              [중심점]         [조각날높이]

3. 아래와 같이 [미세보정]화면에서 테두리와 조각날 높이를 조절한다.

예) 시험가공시  센터가 아래와 같이 나왔다면 테두리가 오른쪽이 가늘고 왼쪽이 굵다.

조각날 깊이는 깊다.

[조절전]                         [조절후]

아래와 같이 미세조절창에서 가로이동을 하여 테두리를 조절하고 조각날높이는 높게 조절한다.

조각날 높이는 한줄당 단위가 0.05mm이다.

테두리의 굵기는 원형 테두리 굵기창에서 조절 할 수 있다.

- 사각 테두리 조절

사각 시험가공 할시에는 미세보정의 [사각 테두리 굵기/중심이동]창을 클릭한후 시험가공 버튼을

누른다. 아래와 같은 창이 나타나면 사각(6푼)을 선택하고 확인버튼을 클릭한다.

예) 시험가공시 아래와 같이 상단의 테두리가 가늘게 나왔다면 조절창에서 아래와 같이 조절한다.

[조절전]                          [조절후]

* 그림에서 중심점은 왼쪽상단이다. 테두리 굵기는 가로, 세로 각각 조절할수 있다.

4. 조절이 끝나면 [확인]버튼을 클릭한다. 조각기 설정창에서 [적용]버튼을 클릭하고 아래와 같은 창이 나타나면

[예]버튼을 클릭한다.