Z축 이물질 제거방법

1. 조각기 전원을 끄고 조각기의 볼트를 풀어 커버를 여십시오.

2. 조각기 헤드의 상단부분에 Z축 벨트를 반시계방향으로 돌리면 벨트가 돌아가면서 헤드가 아래로 내려갑니다.

Z축 벨트

3. 조각기 헤드를 중간정도 내리면 Z축 스크류가 보입니다.

Z축 스크류

4. 아래와 같이 Z축 스크류에 WD-40 액을 스크류에 분사해 주십시오.

5. 조각기 전원을 켜고 바탕화면의 조각기 설정을 실행하시고 조각기 진단을 클릭하십시오.

6. Z축 검사항목을 선택하고 반복 횟수를 5회정도 선택하십시오.

Z축 검사 시작버튼을 클릭하면 조각기 Z축이 상하로 5회 반복합니다. 2~3회 반복합니다.

7. 조각기 전원을 끄고 Z축 스크류에 분사했던 WD-40 액을 휴지나 헝겊으로 닦아 내어 이물질을

완전히 제거합니다.

* 구리스가 있다면 Z축 스크류에 발라주는 것이 좋습니다.